***приложение № 2.2. (от 2.2.-1 до 2.2.-9)[[1]](#footnote-1)***

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

(по процедурата за сключване на конкретни договори)

*по обособена позиция № ……………………..*

от обществена поръчка с предмет:

**„Доставка на КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА** за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по **9 обособени позиции**:

1. Позиция: Настолни компютри
2. Позиция: Сървъри
3. Позиция: Преносими компютри
4. Позиция: Монитори и дисплеи
5. Позиция: Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини
6. Позиция: Презентационна техника
7. Позиция: Фото и видео продукти
8. Позиция: Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването
9. Позиция: Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване

/изписва се името на участника/

/номер по Търговския регистър/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

С представянето на настоящата оферта заявяваме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка по **обособена позиция №** ……ще я изпълним добросъвестно, професионално, качествено и в срок.

1. Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на обществената поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме.
2. Нашето конкретното предложение за изпълнение на поръчката е, както следва:
   1. Ще оферираме модели, които не са спрени от производство и декларираме, че ще имаме възможност да ги доставяме поне за 8-месечен период след крайната дата за представяне на оферти в отговор на поканата по чл. 93б, ал. 3, т. 1 ЗОП(отм.)[[2]](#footnote-2)
   2. В случай че **до изпълнение** на договора ***техника, оборудване и принадлежности*** бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка и серия, на същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта:

* Ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни);
* Ще предлагаме поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка и серия спрямо договорените и на същата стойност.
  1. Ще доставяме ***техниката, оборудването и принадлежностите*** в оригинална обичайна опаковка, придружена с инструкции за монтаж и експлоатация и опаковъчни листа, като на основание Закона за защита на потребителите ще предоставяме проспекти и упътвания на български език за доставената техника;
  2. Опаковка, транспорт и съхранение **-** фабричната опаковка ще бъде наше задължение. Фабричната опаковка ще гарантира стоката от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.
  3. Техниката, оборудването и принадлежностите ще са пакетирани и етикетирани. Опаковките ще са здрави с етикети на български език и ще съдържат информация за вида на техниката и производителя.
  4. Поръчката ще се осъществява чрез технически съоръжения, гарантиращи качеството и целостта на ***техниката, оборудването и принадлежностите***.
  5. Ще доставяме оборудване с гарантиран произход, което се състои от оригинални, фабрично нови компоненти, отговарящи на посочените от производителя спецификации и гарантираме безупречното им функциониране;
  6. Ще изпълняваме обществената поръчка в съответствие с установените нормативни изисквания, одобрените и в съответствие с клаузите на договора.
  7. Ще отстраняваме за наша сметка всички щети, причинени виновно от действия на наши доставчици и/или съоръжения.
  8. Ще вземем мерки за опазване на околната среда в съответствие с всички нормативни изисквания, независимо дали за това има предписания / указания.
  9. Ще пазим от повреда всички съществуващи мрежи и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако същите бъдат повредени при изпълнение на договора, незабавно ще ги възстановим в предишния им вид и функции със собствени средства, както ще обезщетим възложителя за причинените му вреди.
  10. Ще изпълняваме доставките качествено и в срок, със свои трудови и технически ресурси. Доставките на съответните ***техника, оборудване и принадлежности*** ще обхващат всички дейности по реализиране на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности.
  11. В случай на поискване от страна на Възложителя, в определения от него срок, ще му предадем сертификатите, установяващи произход и качество на доставяната техника;
  12. Ще изпълняваме инструкциите и предписанията, дадени от Възложителя;
  13. Ще предаваме работата с приемо-предавателен протокол и гаранционна карта, които заедно с финансовите документи ще бъде основание за плащане;
  14. Ще отстраняваме за своя сметка недостатъците на доставките, когато се дължат на причина, за която Възложителя не отговаря;
  15. Всички доставки ще се извършват по начин, който да не възпрепятства дейността на Възложителя;
  16. Ще носим изцяло отговорността по съхраняването и депортирането на опасни и вредни отпадъци - по реда и процедурите, разписани в относимото законодателство;

1. **ГАРАНЦИОНЕН СРОК[[3]](#footnote-3) И УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ на *техниката, оборудването и принадлежностите***
   1. Предлагаме срокът за гаранционното обслужване (в месеци) **за всяка доставка на *техника, оборудване и принадлежности*** по обособени позиции, както следва:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Настолни компютри |  |
| 1. Сървъри |  |
| 1. Преносими компютри |  |
| 1. Монитори и дисплеи |  |
| 1. Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини |  |
| 1. Презентационна техника |  |
| 1. Фото и видео продукти |  |
| 1. Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването |  |
| 1. Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване |  |

* 1. Гаранционният срок започва да тече от деня на подписване на приемо-предавателния протокол**.** Нормалното функциониране на ***техниката, оборудването и принадлежностите*** ще се поддържа целодневно и целоседмично (7х24, включително през почивни и празнични дни).
  2. Ще осъществяваме сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок на доставената техника.
  3. Всички разходи, свързани с ремонта и/или поправка на доставената техника, осъществени през в гаранционния срок, ще са за наша сметка.
  4. Рекламации за скрити дефекти могат да се правят не по-късно от **180 (сто и осемдесет) дни** от датата на доставката и подписване на приемо-предавателния протокол.
  5. Чрез общите условия на гаранционна поддръжка няма да се правят уговорки, посочващи доставчика на консумативи, допълнителни устройства, резервни части и др. касаещи гаранционната поддръжка и отпадането й. В случай, че в гаранционните карти към доставяните устройства са направени подобни уговорки, те се считат за **недействителни, не пораждат действие между страните** и не могат да бъдат основание за отпадане и/или скъсяване на гаранционните срокове;
  6. В случай на констатирана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неизправност, се задължаваме да изпратим технически екип в рамките на **8 (осем)** работни часа. В случай, че дефектът не може да се отстрани до **12 (дванадесет)** работни часа, ще предоставим оборотна техника от същия или по-висок клас до пълното отстраняване на дефекта или доставката на ново устройство, а гаранционният срок на замененото оборудване се удължава с допълнителното време за сервиз.
  7. Ще заменяме с нов всеки доставен уред, който в рамките на гаранционния срок дефектира повече от 3 (три) пъти. Замяната ще се извършва в срок най-късно до **15 календарни дни** след последното вписване в гаранционната карта на уреда;

1. Ще доставяме оферираните ***техника, оборудване и принадлежности*** в срок не по - късно от **15 (петнадесет)** календарни дни, считано от датата на подписване на конкретния договор за доставка.
2. Доставките ще се извършват франко сградите на Университета, като разходите и отговорността за доставката са изцяло за наша сметка. Собствеността върху заявената техника се прехвърля върху възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол за доставка без забележка.
3. За всеки артикул, доставян на основание на настоящата ни оферта, ще издаваме гаранционна карта, в която да се правят отбелязвания за всеки констатиран дефект.
4. Допълнителни предложения за подобряване качеството на поръчката (включително условията за това)
5. Други условия за изпълнение на поръчката
6. Приемаме срокът на валидност на офертата да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите.
7. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 42 от ЗОП(отм.).

**Приложение:[[4]](#footnote-4)**

1. **Таблица за съответствие** с техническите и функционалните показатели на компютърното оборудване с тези, посочени в Техническото задание на възложителя, **само за съответната обособена позиция.**
2. Друг вид документи и/или доказателства за съответствие с техническите и функционалните показатели на компютърното оборудване с тези, посочени в приложението;
3. Документи / доказателства за техническа и оперативна надеждност на предложената техника, като с предимство са продуктите с по-високи технически характеристики спрямо минимално изискваните (при равни други условия)
4. Документи удостоверяващи, че предлаганото компютърно оборудване е оригинално, неупотребявано, с гарантиран произход, доказан със съответен сертификат и/или технически материал от производител, опаковано в оригинална опаковка и отговаря на комплектацията на производителя.

Дата………………….. Подпис и печат………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за **23 - та покана** по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ  Доставка на типови конфигурации на настолни компютри, сървъри и монитори  за нуждите на СУ по 2-ра, 4-та, 5-та, 7-ма, 8-ма и 9-та обособени позиции | | бр. | предлагана конф-ия (марка и модел, спецификация) | съответствие |
| ***ВСИЧКО Сървъри*** | | **2** |  |  |
| ***К 1 - Сървър*** | | **1** |  |  |
| Оптично устройство | не |  |  |  |
| Шаси (кутия) | Form Factor: 2U Rackmount, 12”x13” Extended ATX; Hard Drive: 6x 3,5” Hot-swap SATA Drive bays; Fans 4x80mm 3400RPM fans; Expansion Slot: 7x Low-profile, Full-length I/O Expansion Slots; Support for DVD Drive: Yes |  |  |  |
| Захранващ блок | 740W; 80 Plus Gold |  |  |  |
| Дънна платка | Chipset: Intel C621 chipset: Memory Support: Up to 1.0TB 3DS ECC RDIMM and DDR4-2666MHz; Network Connector: 2xRJ45 1.0 Gb/s Ethernet LAN port. 1xRJ45 Dedicated IPMI LAN port; Serial ATA: 8xSATA3; RAID 0, 1, 5, 10 support. |  |  |  |
| Процесор | Intel Xeon Silver 4110 8-cores 2.1 GHz |  |  |  |
| RAM памет | 32GB (2X16GB DDR4/2400MHz ECC) |  |  |  |
| Твърд диск | 4x2TB 3,5” SATA3 7200rpm; Server/Enterprise |  |  |  |
| Видеоконтролер | Integrated |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **4 333,33 лв.** |  |  |  |
| ***К 2 - Изчислителен възел*** | | **1** |  |  |
| Шаси | Форм фактор 1U |  |  |  |
| Процесор (ядра) | * 2 броя или повече процесора с общо 24 или повече физически ядра; * Базова честота 2.2 GHz или по-голяма; * Поддръжка на AVX2 инструкции; * Скорост на ширината на процесора 9.6 GT/s/QPI; * Поддръжка на DDR4 2400 памет; * Поддръжка на 16 или повече операции на числа с двойна точност на процесорен такт (flop/cycle); |  |  |  |
| Памет | * DDR4 2400 или по-висока; * 96 GB или повече |  |  |  |
| Твърд диск | * 1 бр. SAS2/SATA3 250 GB или по-голям |  |  |  |
| Мрежова свързаност | 2 бр. 1 Gps мрежови адаптора |  |  |  |
| Инфинибанд контролер | 1 бр. FDR Infiniband 56 Gbps |  |  |  |
| Модул за отдалечено управление (IPMI) | 1 бр. модул за отдалечено управление, поддържащ IPMI стандарт |  |  |  |
| Видео контролер | 1 бр. или повече видео контролера |  |  |  |
| Периферия | 2 бр. или повече USB порта |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **8 149,29 лв.** |  |  |  |
| ***ВСИЧКО Монитори и дисплеи*** | | **3** |  |  |
| **К 1 - Дисплей** | | **3** |  |  |
| Размер на екрана | 50“ (126 cm) |  |  |  |
| Технология | LED ТV |  |  |  |
| Резолюция | 4K - 3840х2160 |  |  |  |
| 3D | не |  |  |  |
| Опресняване на картината | 700 РРI |  |  |  |
| Цифров тунер | DVB-T/T2/DVB-C/DVB-S |  |  |  |
| Smart TV | да |  |  |  |
| DLAN | да |  |  |  |
| WiFi | да |  |  |  |
| HDMI | x3 |  |  |  |
| USB | да |  |  |  |
| PVR | да |  |  |  |
| Технология на картината | Micro Dimming |  |  |  |
| Звук | Incredible Surround |  |  |  |
| SCART | да |  |  |  |
| COMPONENT | да |  |  |  |
| ИЗХОД ЗА СЛУШАЛКИ | да |  |  |  |
| РАЗМЕРИ | 716х1128х263 |  |  |  |
| ТЕГЛО | 15,4 кг |  |  |  |
| ЦВЯТ | черен |  |  |  |
| ГАРАНЦИЯ | 24м |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **833,33 лв.** |  |  |  |
| ***ВСИЧКО* Скенери, принтери, МФУ и копирни машини** | | **1** |  |  |
| **К 1 - Скенер** |  | **1** |  |  |
| Скенер, тип: | Desktop; Dual CCD |  |  |  |
| Медия, тип: | Plain Paper, Business Card, Plastic Card (embossed up to 1.25mm) |  |  |  |
| Медия, размер: | A4 |  |  |  |
| Медия, g/m2: | 28 to 400 g/m2 (multiple sheets) |  |  |  |
| Скенер скорост черно, стр./мин: | 60 ppm (A4) |  |  |  |
| Скенер скорост цветно, стр./мин: | 60 ppm (A4) |  |  |  |
| Скенер резолюция: | Up to 600 x 600 dpi |  |  |  |
| Дълбочина на цвета при сканиране: | Input: 48 bit color processing, Output: 24 bit color processing |  |  |  |
| Методи на сканиране и функции за подобрение: | Scan to: email, Image, OCR, File, SharePoint®, Searchable PDF, Network, FTP |  |  |  |
| Листоподаващо устройство: | 100 sheets ADF |  |  |  |
| Двустранно сканиране: | yes |  |  |  |
| Капацитет за хартия: | 100 sheets |  |  |  |
| Максимален размер на сканираната област, mm: | Document size: ADF: Minimum 51 x 54 mm. Maximum 216 x 356 mm. Long Paper Scanning: Maximum 5994 mm. Plastic card: Maximum 55 x 95 mm. Flatbed: Maximum 216mm x 356mm |  |  |  |
| Интерфейс: | USB 3.0 SuperSpeed |  |  |  |
| OCR софтуер: | yes |  |  |  |
| Съвместими операционни системи: | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Mac OS, Linux (Ubuntu 12.4, Debian 70, CentOS 7.1) |  |  |  |
| Размери, mm: | 323 x 613 x 263 mm (Input tray closed) |  |  |  |
| Други: | Backlit LCD; 512 MB memory, сканиране към имейл, PDF с възможност за търсене, мрежа, FTP. |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **3 333,33 лв**. |  |  |  |
| ***ВСИЧКО* *Фото и видео продукти*** | | **1** |  |  |
| **К 1 - Фотоапарат** |  | **1** |  |  |
| ISO | ISO 100 до 25 600 на стъпки от 1 EV, автоматична настройка на ISO чувствителността |  |  |  |
| Брой пиксели | 24.2 megapixels |  |  |  |
| Вградена светкавица | От -3 до +1 EV на стъпки от 1/3 ЕV, в режими P,S,A,M и сцена |  |  |  |
| Видео HD | Full HD 1080p |  |  |  |
| Оптично приближение | 18-55 mm |  |  |  |
| Покритие на картината | Прибли. 95% х. и 95% в. |  |  |  |
| Процесор | EXPEED 4 |  |  |  |
| Дисплей | 3“ (7.6 см) |  |  |  |
| Размер на сензора | DX, CMOS, 23,5mm x 15,6mm |  |  |  |
| Размери | 12,4х9,8х7,7 см |  |  |  |
| Скорост на затвора | 1-1/4000 сек. |  |  |  |
| Скорост на снимане | До 5к/сек; Забележка: Скоростта при серийно снимане предполага ръчно фокусиране, ръчна експозиция или автоматична експозиция с приоритет на затвора, скорост на затвора 1/250 сек. или по-висока и други настройки при стойности по подразбиране |  |  |  |
| Батерия | Акумулаторна литиево-йонна EN-EL14a |  |  |  |
| Памет | SD, SDHC (съвместимост с UHS-I), SDXC (съвместимост с UHS-I) |  |  |  |
| Тип файлове | NEF (RAW): 12 bit, компресиран, JPEG: формат JPEG-Baseline, съвместим с фина(приблиз.1:4), нормална (приблиз.1:8) или базова (приблиз.1:16) компресиране, BEW (RAW)+JPEG: единична снимка, записана във формати NEF (RAW) и JPEG |  |  |  |
| Други характеристики | Фотоапарат DSLR; Филм-Устройство за записване на звук; Вграден моно микрофон; чувствителността може да се регулира |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **708,33 лв.** |  |  |  |
| ***ВСИЧКО* *Мрежови устройства и мрежови компоненти*** | | **1** |  |  |
| **К 1 - Комутатор** | | **1** |  |  |
| Standards and protocols | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1af, IEEE 802.1at |  |  |  |
| Interface | 8 10/100/1000Mbps RJ45 port, all supporting PoE+; 2 Gigabit SFP Slots; 1 RJ45 Console port; 1 Micro USB Console port |  |  |  |
| Network Media | 10Base-T:UTP category 3,4,5 cable(max 100m); 100Base-TX/1000Base-T:UTP category 5,5e or above cable (max 100m) |  |  |  |
| FAN Quantity | 1 |  |  |  |
| Power Supply | 100-240VAC, 50/60Hz |  |  |  |
| PoE Budget | 116W |  |  |  |
| Dimension | 294x180x44mm |  |  |  |
| Bandwidth | 20Gbps |  |  |  |
| Packet Forwarding Rate | 14.9Mbps |  |  |  |
| MAC address table | 8K |  |  |  |
| Jumbo Frame | 10KB |  |  |  |
| Packet Buffer Memory | 4Mb |  |  |  |
| QoS | 802.1p CoS/DSCP priority; 8priority queues; Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR; Port/Flow-base Rate Limiting; Voice VLAN |  |  |  |
| VLAN | Supports up to 4K VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) MAC/Protocol-based VLAN GARP/GVRP VLAN VPN (QinQ)  Management VLAN configuration |  |  |  |
| IPv6 | Dual IPv4/IPv6 stack  Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping IPv6 neighbor discovery (ND)  Path maximum transmission unit (MTU) discovery Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6 TCPv6/UDPv6 |  |  |  |
| IPv6 application | DHCPv6 Client Ping6 Trace rt6 Telnet(v6)  IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/ Https IPv6 TFTP |  |  |  |
| Management | Web-based GUI and CLI management  SNMP vl/v2c/v3,compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs  RMON (1,2, 3,9 groups)  DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82  CPU Monitoring  Port Mirroring  Dual Image  Time Setting: SNTP  Integrated NDP/NTDP feature  Firmware Upgrade: TFTP & Web  System Diagnose: VCT ; SYSLOG& Public MIBS |  |  |  |
| ACL | L2 - L4 package filtering based on source and destination MAC  address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1 p, DSCP, protocol and VLAN ID;  Time Range Based |  |  |  |
| Security | IP-MAC-Port-VID Binding AAA  DHCP Snooping  IEEE 802. IX Port/MAC Based authentication, Radius, Guest VLAN DoS Defend  Dynamic ARP inspection (DAI)  SSH vl/v2 SSL v2/v3/TLSv!  Port Security  Broadcast/Muiticast/Unknown-unicast Storm Control PPPoE |  |  |  |
| Certification | CE, FCC, RoHS |  |  |  |
| Package Contents | Switch; Power Cord; Quick Installation Guide; Resource CD; Rackmount |  |  |  |
| System Requirements | Microsoft© Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8, MAC© OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |  |  |  |
| Environment | Operating Temperature: 0 -40 (32 -104 );  Storage Temperature:-40 -70 (-40 -158 )  Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%-90% non-condensing |  |  |  |
| L2 Features | IGMP Snooping vl/v2/v3 MLD vl/v2 Snooping  802.3ad LACP (Up to 8 aggregation groups, containing 8 ports per group)  Spanning Tree STP/RSTP/MSTP  Port isolation  BPDU filtering/guard  TC/Root protect  Loop back detection  802.3x Flow Control  LLDP/LLDP-MED  DHCP VLAN Relay  L2PT |  |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **275,00 лв.** |  |  |  |
| ***ВСИЧКО* *Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване*** | | **48** |  |  |
| **К 1 - Външен HDD** | | **1** |  |  |
| Вид | 2,5“ |  |  |  |
| Капацитет | 1TB |  |  |  |
| Скорост | 5Gbit/s |  |  |  |
| Интерфейс | USB3.0 |  |  |  |
| Захранване | USB |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **125.00 лв.** |  |  |  |
| **К 2 - HDD** |  | **6** |  |  |
| Вид | 3,5“; SAS2.0 7200rmp 128MB |  |  |  |
| Капацитет | 4TB |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **220,00 лв.** |  |  |  |
| **К 3 - HDD** |  | **6** |  |  |
| Вид | 3,5“ SAS 16MB |  |  |  |
| Капацитет | 600GB |  |  |  |
| Скорост | 6 Gb/s |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **430,00 лв.** |  |  |  |
| **К 4 - HDD** |  | **6** |  |  |
| Вид | 2,5“ SAS2 10k rpm |  |  |  |
| Капацитет | 900GB |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **210,00 лв.** |  |  |  |
| **К 5 - HDD** |  | **4** |  |  |
| Вид | 3,5“ SATA 3 128MB |  |  |  |
| Капацитет | 4TB |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **390,00 лв.** |  |  |  |
| **К 6 - HDD** |  | **6** |  |  |
| Вид | 3,5“ SATA 3 128MB |  |  |  |
| Капацитет | 2TB |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **220,00 лв.** |  |  |  |
| **К 7 - HDD** |  | **5** |  |  |
| Вид | 3,5“ SATA 3 64MB |  |  |  |
| Капацитет | 1TB |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **80,00 лв**. |  |  |  |
| **К 8 - RAM памет** |  | **8** |  |  |
| Вид | PC3-12800 DDR31600MHz ECC Registered Dual Rank Memory |  |  |  |
| Капацитет | 8GB |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **200,00 лв.** |  |  |  |
| **К 9 - Захранващ блок** |  | **5** |  |  |
| Вид | ATX 500W, Active PFC, 120mm вентилатор |  |  |  |
| Конектори | 2xPCI-Express Conector; 4x4 PIN Molex; 4xSATA; 1x4Pin Floppy; 1xCPU 4+4Pin; 1x20+4Pin ATX |  |  |  |
| Размери | 150х140х86 мм |  |  |  |
| Ефективност | 80% | **4** |  |  |
| Complete Protections | OCP, OVP, SCP, OPP, OTP, UVP |  |  |  |
| Safety Approval | CE, CB, GOST |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **100,00 лв.** |  |  |  |
| **К 10 - Диктофон** | | **1** |  |  |
| Функции | Вграден микрофон; Voice activation |  |  |  |
| Капацитет | 4GB вградена памет |  |  |  |
| Слотове | MicroSD; SDHC до 32GB |  |  |  |
| Интерфейс | USB2.0 свързаност към PC |  |  |  |
| Батерия | 2ААА |  |  |  |
| **Максимална цена без ДДС (за 1 брой)** | **100,00 лв.** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Дата………………….. Подпис и печат………………………

1. ПИП не трябва да съдържа цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено в ценовото предложение на участника. Представя отделно за ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, за която участникът кандидатства [↑](#footnote-ref-1)
2. Цитираните в настоящото предложение членове са на основание §18 и 19 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП. [↑](#footnote-ref-2)
3. Срокът за гаранционното обслужване не може да бъде по-кратък от 1 годна, както и по-кратък от оферирания при сключване на рамковото споразумение [↑](#footnote-ref-3)
4. Приложение от 2 до 4 се прилагат в случай че са изискани с поканата по реда на чл. 93б, ал. 3 ЗОП [↑](#footnote-ref-4)