***ОБРАЗЕЦ № 2***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният /-ната/ , в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)* на *(посочете фирмата на участника)* - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

[*дата на подписване*] Декларатор: [*подпис*]:

***Забележка****: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от следните институции:*

***- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:***

*Национална агенция по приходите:*

*Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg*

***- Относно задълженията, опазване на околната среда:***

*Министерство на околната среда и водите*

*Информационен център на МОСВ:*

*работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.*

*1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67*

*Телефон: 02/ 940 6331*

*Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/*

***- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:***

*Министерство на труда и социалната политика:*

*Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg*

*София 1051, ул. Триадица №2*

*Телефон: 02/ 8119 443*

 ***ОБРАЗЕЦ № 3***

**ДО**

**ректора**

**на су „св. климент охридски”**

**предложение за изпълнение на поръчката**

**за участие в обществена поръчка с предмет:**

„Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”

**ОТ УЧАСТНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/посочете фирма/наименованието на участника/.

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ НА УЧАСТНИКА:** |
| Седалище и адрес на управление:* Страна, код, град, община
* Квартал, ул., №,
* Телефон, факс,
* E-mail:
 |  |
| **Единен идентификационен код** |  |
| **Инд. № по ЗДДС** |  |
| **Банкови сметки**Обслужваща банка* Град, клон, офис
* Титуляр на сметката
* Банкова сметка (IBAN)
* Банков код (BIC)
 |  |
| **Данни за представляващия** /законния представител/ пълномощника**:*** Трите имена
* Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН
* Длъжност
* Телефон / факс / e-mail:
 |  |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,**

С настоящото представям техническо предложение за изпълнение на поръчката по обявената от Вас открита процедура с предмет: „Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”, при посочените от Вас условия в обявлението и документацията.

Поемам ангажимент да изпълня предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка:

1. Предлагам срок за гаранционна поддръжка ................ месеца.

2. Представям следната организация на персонала, на който са възложени дейностите предмет на поръчката:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

|  |
| --- |
| **Име и фамилия** |
| **Качество, в което подписва офертата** |
| **Дата** |
| **Подпис и печат** |
|  |

***ОБРАЗЕЦ № 4***

**ДО**

**ректора**

**на су „св. климент охридски**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет:**

„Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”

**от** ..................................................................................................................................................

***(наименование на участника*)**

**и подписано от** ..........................................................................................................................

***(трите имена и ЕГН)***

**в качеството му/ й на** ...................................................................................................................

***(на длъжност)***

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:................................................;

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,**

**1.** Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет „Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ *„Св. Климент Охридски”* **и предлагаме:**

**ОБЩА ЦЕНА:** ………………….................................................. */ цифром в лева без ДДС /*

**Словом без** **ДДС:** ............................................................................................................................

 *[посочва се словом стойността и валутата - лева]*

2. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на дейностите предмет на поръчката, в съответствие с нормите и нормативите, действащи в Република България и ЕС. Цените са посочени в български лева.

3. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

4. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

5**.** Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним доставката и монтажа, съгласно сроковете и условията, посочени от Възложителя. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

а) Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от стойността на договора.

7. Съгласни сме да доставяме и други мебели, заявени от Възложителя, извън оферираните в количествено-стойностната сметка – Образец №5.

**До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.**

***ВАЖНО !!!!!!***

***Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет.***

***Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по количествено-стойностната сметка образец, като при формиране на общата цена, същата не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс. При установяване на оферта надхвърляща обявената прогнозна стойност, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.***

**Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.**

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

 **Приложение:**

 **1. Количествено-стойностна сметка – Образец № 5**

**Забележка: Количествено-стойностната сметка се представя и на електронен носител /CD/ в редактируем вариант.**

**Дата:** .............................. **ПОДПИС И ПЕЧАТ:** ..............................

***ОБРАЗЕЦ № 6***

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ**

|  |
| --- |
| На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) |

Долуподписаният/ата……………………………………………………...........……….....…....ЕГН…………………ЛК №……………….издадена на …..........……...от.....…..….....….…...............

**ДЕКЛАРИРАМ:**

Съгласен/а съм СУ „Св. Климент Охридски” да събира, съхранява и обработва личните ми данни, които предоставям във връзка с участието ми в обществена поръчка с предмет *„Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”*

**Запознат/а съм с :**

* Целта и средствата на обработка на личните ми данни
* Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Дата: Декларатор:

гр. Подпис………………...

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА**

Предметът на поръчката включва доставка и монтаж на обзавеждане – различни видове, както и гаранционно поддържане на обзавеждането. В Таблица № 1 се съдържа подробно описание на отделните артикули.

Доставката и монтажа следва да се извършат съгласно изискванията на Възложителя, посочени в обявлението за обществена поръчка, настоящото приложение и документацията за обществена поръчка.

Изпълнителят пристъпва към доставка и монтаж след заявка от упълномощени от Възложителя лица, изпратена чрез ел.поща. Доставката и монтажа се извършват на адрес посочен от Възложителя.

Възложителят си запазва правото да заявява и артикули, извън посочени в Таблица №1. При заявка на артикул извън посочените в Таблица №1, Изпълнителят представя на Възложителя, оферта за одобрение включваща ценова оферта и технически характеристики на заявените артикули, като след нейното одобрение се преминава към изпълнение на доставка и монтаж. Заявките на артикули, извън посочените в Таблицата №1, ще бъдат в размер на 30% от прогнозната стойност.

**2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Изпълнението на поръчката ще се изпълнява в зависимост от конкретната заявка, на следните адреси:

* Ректорат и Университетска Библиотека – гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15;
* Факултет по Наука Образование и Изкуства – гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69 А;
* Департамент за Езиково Обучение – гр. София, ул. “Коста Лулчев“ № 27;
* Кампус „Изток“ – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1, бл. 2, бл. 3 и бл. 4.;
* Факултет по Журналистика и Масови Комуникации и Университетски Ботанически Градини – гр. София, ул. „Московска“ № 49;
* Биологически факултет – гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 8;
* Кампус „Лозенец“ – гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 1-3-5;
* Институт „Конфуций“ – гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82;
* Център за Източни Езици и Култури – гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 79;
* Център за Славяно-Византийски Проучвания „проф. Иван Дуйчев“ – гр. София, ул. „проф. Иван Дуйчев“ № 18;
* Департамент за Информация и Усъвършенстване на Учители – гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 224;
* Богословски факултет – пл. „Света Неделя“ № 19;
* Поделение Социално–Битово Обслужване – гр. София, ж.к. Студентски град;
* гр. Черноморец, общ. Созопол;
* гр. Балчик, местност „Двореца“, Университетска Ботаническа Градина;
* гр. Варна, землището на кв. „Виница“, Университетска Ботаническа Градина;
* гр. Китен, „Творчески дом – Китен“;
* Други сгради собственост на СУ „Св. Климент Охридски”.

**3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**3.1.Технически характеристики на мебелите**

**Таблица № 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вид артикул** | **Мярка** |
| 1 | Бюро 120/70/75- ламиниран плот от ПДЧ 25 мм; кант 2мм; основа - метални крака регулируеми, прахово боядисани | бр. |
| 2 | Бюро 140/70/75- ламиниран плот от ПДЧ 25 мм; кант 2мм; основа - метални крака регулируеми, прахово боядисани | бр. |
| 3 | Бюро 160/70/75- ламиниран плот от ПДЧ 25 мм; кант 2мм; основа - метални крака регулируеми, прахово боядисани | бр. |
| 4 | Бюро 180/70/75- ламиниран плот от ПДЧ 25 мм; кант 2мм; основа - метални крака регулируеми, прахово боядисани | бр. |
| 5 | Контейнер с три чекмеджета 40/45/60 - ПДЧ; колела със стопери | бр. |
| 6 | Контейнер с четири чекмеджета 40/45/60 - ПДЧ; колела със стопери | бр. |
| 7 | Контейнер 40/45/60 с врата с опция за заключване и чекмедже - ПДЧ; с колела със стопери | бр. |
| 8 | Конферентна маса 160/100/75 правоъгълна - ламинират плот от ПДЧ 25; кант 2 мм; метални крака с регулиране, прахово боядисвани | бр. |
| 9 | Конферентна маса 180/100/75 правоъгълна - ламинират плот от ПДЧ 25; кант 2 мм; метални крака с регулиране, прахово боядисвани | бр. |
| 10 | Заседателна маса 200/100/75 правоъгълна - ламинират плот от ПДЧ 25; кант 2 мм; метални крака с регулиране, прахово боядисвани | бр. |
| 11 | Офис шкаф с един ред за папки отворен, и два реда за папки с плътни врати с опция за заключване 120/80/40 - ПДЧ, свободностоящи с гръб | бр. |
| 12 | Офис шкаф с два реда за папки отворен, и два реда за папки с плътни врати с опция за заключване 160/80/40 - ПДЧ, свободностоящи с гръб | бр. |
| 13 | Офис шкаф с три реда за папки отворен, и два реда за папки с плътни врати с опция за заключване 200/80/40 - ПДЧ, свободностоящи с гръб | бр. |
| 14 | Офис шкаф с четири реда за папки отворен 160/80/40 - ПДЧ; свободностоящ с гръб | бр. |
| 15 | Офис шкаф с пет реда за папки отворен 200/80/40 - ПДЧ; свободностоящ с гръб | бр. |
| 16 | Гардероб двукрил 80/60/190 - един рафт и лост; ПДЧ; свободностоящ с гръб | бр. |
| 17 | Ниска маса 80/40/50 - ПДЧ; с два плота | бр. |
| 18 | Предпазна плоскост - ламинирана ПДЧ | м2 |
| 19 | Маса 140/80/75 - ламиниран плота с подлепки ПДЧ 25мм, крака на масата от ПДЧ | бр. |
| 20 | Бюро 100/60/75 - ламиниран ПДЧ 25мм; страниците ПДЧ, три чекмеджета по 16 см | бр. |
| 21 | Предпазна табла /стенен монтаж/ 140/130/2 - ПДЧ, таблата следва да бъде кантирана с 2мм кант | бр. |
| 22 | Легло с механизми за повдигане за еднолицев матрак с размери 190/80/20 - конструкция изработена от ПДЧ 18мм; конструкция: 3 бр. ниски страници, 1бр. Страница с Н= 60см; кант 1мм | бр. |
| 23 | Еднолицев матрак за легло с повдигащ механизъм с размери 190/80/20 - ортопедичен, пълнеж с висококачествена полимерна пяна с висока плътност, средно твърд | бр. |
| 24 | Ракла малка 80/40/75 - ПДЧ 18мм , горно отваряне | бр. |
| 25 | Шкаф 180/160/40 - етажерка разделен вертикално на четири части, изработен от ПДЧ с дебелина на всички компоненти 18мм, дебелина на корпуса – 18мм. В средата с две врати | бр. |
| 26 | Гардероб двукрил 180/100/55 - корпусът да е изработен от ПДЧ 18мм.; обикновени панти със закрит механизъм, обикновени мебелни дръжки; надстройка двукрила за гардероб; корпусът, страниците, рафтовете две врати, изработени от пдч с дебелина 18 мм, ключалки две, като ABS 2мм за вратите | бр. |
| 27 | Гардероб трикрил 180/100/55 - корпусът да е изработен от ПДЧ 18мм; обикновени панти със закрит механизъм, обикновени мебелни дръжки; надстройка трикрила за гардероб; корпусът, страниците, рафтовете две врати, изработени от пдч с дебелина 18 мм, ключалки две, като ABS 2мм за вратите |  бр. |
| 28 | Маса 60/90/75 - ламиниран плот ПДЧ 25мм; метални крака прахово боядисвани; кант 2мм | бр. |
| 29 | Двустранни стационарни стелажи, 5 нива - В=2000мм; Ш=1000мм; Д=300мм | бр. |
| 30 | Едностранни стационарни стелажи, 5 нива - В=2000 мм; Ш=1000мм; Д=300мм | бр. |
| 31 | Метални шкафове за документи с четири лавици 90/48/30 | бр. |
| 32 | Метален гардероб с две врати 180/60/52 | бр. |
| 33 | Двуместен диван (канапе) - кожа: лицева естествена кожа, боядисана чрез потапяне с обработена, щампована и оцветена повърхност; размери ш=156см, д=94см, в=95см, седалка в=45 =см | бр. |
| 34 | Триместен диван (канапе) - кожа: лицева естествена кожа, боядисана чрез потапяне, с обработена, щампована и оцветена повърхност; размери ш=207см; д=94см; в=95см; седалка в=45см | бр. |
| 35 | Табуретка - кожа: лицева естествена кожа, боядисана чрез потапяне, с обработена, щампована и оцветена повърхност; размери ш=77см; д=62см; в=45см | бр. |
| 36 | Директорски стол - дизайнерско решение, комбинация от естествена кожа и дамаска или еко кожа, ергономични, масивна облегалка, широка и дълбока облегалка, газов амортисьор, люлеещ механизъм, тапицирани, дървени изработени от твърди породи дърво, здрава метална или пластмасова база-да издържа натоварване минимум 120кг.  | бр. |
| 37 | Работен стол - на колела тапицирани с дамаска или еко кожа и с пластмасови подлакътници ергономична седалка и облегалка, газов амортисьор, механизъм за регулиране, здрава метална или пластмасова база - висока товароносимост, да издържа натоварване минимум 100 кг. Да са включени подлакътници | бр. |
| 38 | Стол за компютър - ергономичен стол на колелца с газов амортисьор, възможност за регулиране на височината и наклона на облегалката. Висококачествена изкуствена кожа. Усилена конструкция. Силиконови колелца, щадящи подовото покритие; без подлакътници; хромирана или полиетиленова кръстачка | бр. |
| 39 | Посетителски стол - да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й. Дамаската да е негорима, с висока износоустойчивост, допустим е и вариант за тапициране с еко кожа. Метална конструкция, стифиращи се един в друг. | бр. |
| 40 | Едноместни учебни маси 70/50/75 - метална конструкция от тръба ф25х1,4мм, две подсилващи метални царги под плота; ламиниран горен плот ПДЧ 18мм с кант ABS 2мм, ламинирано чело ПДЧ 18 мм с кант ABS 2мм; ламиниран рафт за багаж ПДЧ 18мм с кант ABS 2мм, с пластмасови тапи против нараняване на подови настилки  | бр. |
| 41 | Двуместни учебни маси 120/50/75 - метална конструкция от тръба ф25х1,4мм, две подсилващи метални царги под плота; ламиниран горен плот ПДЧ 18мм с кант ABS 2мм, ламинирано чело ПДЧ 18 мм с кант ABS 2мм; ламиниран рафт за багаж ПДЧ 18мм с кант ABS 2мм, с пластмасови тапи против нараняване на подови настилки  | бр. |
| 42 | Триместни учебни маси 180/50/75 - метална конструкция от тръба ф25х1,4мм, две подсилващи метални царги под плота; ламиниран горен плот ПДЧ 18мм с кант ABS 2мм, ламинирано чело ПДЧ 18 мм с кант ABS 2мм; ламиниран рафт за багаж ПДЧ 18мм с кант ABS 2мм, с пластмасови тапи против нараняване на подови настилки  | бр. |
| 43 | Ученически стол - височина на облегалката - 83 см; височина на седалката - 46 см; конструкция от стоманена тръба ф21,3х1,4 мм, седалка ОСД 41х41 см, облегалка ОСД 41х19см, с ергономична форма, лакиран с износоустойчив и удароустойчив лак, прахова боя по система RAL, защитени с еколак на водна основа; всички отвори на металната конструкция да са затворени с пластмасови тапи против нараняване на подовите настилки | бр. |
| 44 | Учителско бюро 140/60/75 - метална конструкция от тръба ф25х1,4мм, две подсилващи метални царги под плота; ламиниран горен плот ПДЧ 18мм с кант ABS 2мм, ламинирано чело ПДЧ 18 мм с кант ABS 2мм; ламиниран рафт за багаж ПДЧ 18мм с кант ABS 2мм, с пластмасови тапи против нараняване на подови настилки  | бр. |
| 45 | Учебни банки за зали - метален крак прахово боядисан 75см, ламиниран ПДЧ 25мм плот 50см, ламинирано ПДЧ 18мм чело 75см, ламиниран ПДЧ 18 мм рафт за багаж  | м' |
| 46 | Стенни закачалки - за стенен монтаж, ламинирана ПДЧ плоскост 25мм, с четири броя метални прахово боядисани закачалки на метър | м' |
| 47 | Градински пейки 180/54/64 - чугунени крака; висококачествен иглолистен материал, импрегнирани дъски, водоразтворим лак c UV защита, болтове от поцинкована стомана, 6бр, летви (3бр. за облегалка и 3бр. за седалка) | бр. |
| 48 | Маса кръгла d=100; h=75 - ламиниран плот ПДЧ 25мм; метални крака прахово боядисани; кант 2мм | бр. |
| 49 | Маса елипса l=100; h=75 - ламиниран плот ПДЧ 25мм; метални крака прахово боядисани; кант 2мм | бр. |

**3.1.2.Бюро:**

Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина 25мм (или друго съгласно указанията на Възложителя), с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са с обкантени с не по-малко от 2мм удароустойчив PVC или АBS кант с ергономично заоблени ръбове.

Челните дъски и носещите страници да са изработени от ПДЧ с дебелина 18мм (или друго съгласно указанията на Възложителя), с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички краища на плота да са с обкантени с не по-малко от 2мм удароустойчив PVC или АBS кант с ергономично заоблени ръбове.

**3.1.3.Контейнер:**

Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина 25мм (или друго съгласно указанията на Възложителя), с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са с обкантени с не по-малко от 2мм удароустойчив PVC или АBS кант с ергономично заоблени ръбове.

Корпусът и вратите да са изработени от ПДЧ с дебелина 18мм (или друго съгласно указанията на Възложителя), с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички краища на плота да са с обкантени с не по-малко от 2мм удароустойчив PVC или АBS кант с ергономично заоблени ръбове.

Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина 18мм (или друго съгласно указанията на Възложителя). Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне.

**3.1.3.Шкаф:**

Всички шкафове да са с нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.

Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина 18мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12мм за гърба (или друго съгласно указанията на Възложителя), с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички краища на плота да са с обкантени с не по-малко от 2мм удароустойчив PVC или АBS кант с естетично заоблени ръбове. Крепежните елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Страниците да са разпробити за рафтоносачи, кратно на височините на стандартните класьори А4, позволяващи лесно и удобно нареждане на рафтовете по височина. Вратите трябва плътно да затварят шкафа, без видими отклонения и деформации от правилното положение.

**3.1.5.Маси:**

Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина 25мм (или друго съгласно указанията на Възложителя), с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са с обкантени с не по-малко от 2мм удароустойчив PVC или АBS кант с ергономично заоблени ръбове.

**3.1.6.Стационарни стелажи:**

Стелажите да бъдат изработени от стомана, с естетичен дизайн и да отговарят на всички норми за безопасност и ергономичност. Да са със стабилна и здрава самоносеща се конструкция, да могат да се разглобяват и сглобяват, без загуба на качествата им, с възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно и да са устойчиви срещу драскане и изгаряне.

Стелажите да са изработени от метал с покритие, предпазващо ги от корозия. Състоят се от основа, централно разположена носеща колона с перфорации за окачване на рафтовете и окачени рафтове. Рафтовете да са изработени от метал с покритие, предпазващо ги от корозия. Рафтовете да бъдат с безболтов монтаж. Да могат да бъдат местени произволно във височина, без използване на инструменти и без необходимостта от специални познания. Товароносимост на всеки линеен метър лавица – минимум 70 кг. Всеки стелаж да бъде окомплектован с указателна табела. Разположена вертикално. Първият рафт на всеки стелаж да е на максимално светло отстояние от пода на помещението – 20 см.

**3.1.7.Метални шкафове:**

Шкафовете да са изработени от стомана с дебелина, не по-малко от 0,7мм. Бравата да бъде с два секретни ключа. Шкафовете да бъдат влагоустойчиви, удобни за почистване, монтаж и демонтаж. Да бъдат с прахово полимерно покритие. Да могат да бъдат разглобявани, без загуба на качествата им.

**3.1.8.Мека мебел:**

Меката мебел да бъде с достатъчно висока облегалка, издигната, не по-малко от 50см от седалката, с профил, осигуряващ добра опора на гръбначния стълб и ъгъл на наклона не по-малък от 100 градуса. Да бъдат изпълнение с подлакътници, които осигуряват по-добра стабилности комфорт.

Всички меки мебели, следва да бъдат нови и неупотребявани, да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им. Отделните елементи на мебелите, съставните им части и материалите, от които са направени, да са с високо качество и да съответстват на действащите технически норми. Също така, отделните елементи на мебелите, трябва да хармонират помежду си, да създават единен интериор в съвременен стил, както и да съответстват на функционалното предназначение на съответните места, за които ще бъдат предназначени. При включване на метални елементи в конструкциите, да са с покритие за надеждна защита от корозия и да създават стабилност на мебелите при експлоатация. Да са безопасни, удобни за ползване, функционални, ергономични и с добър съвременен дизайн. Мебелите с големи размери да се разглобяват и сглобяват, без загуба на качествата им. Не трябва да променят цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно. Всички механизми, следва да осигуряват безпроблемна многогодишна работа.

**3.1.9.Столове:**

Всички видове столове, следва да бъдат нови и неупотребявани, да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им. Отделните елементи на столовете, съставните им части и материалите, от които са направени, да са с високо качество и да съответстват на действащите технически норми. Отделните елементи на столовете, трябва да хармонират помежду си и да създават единен интериор в съвременен стил, както и да съответстват на функционалното предназначение на съответните места, за които са предназначени. Металните покрития, да са с надеждна защита от корозия и да създават стабилност на столовете при експлоатация. Столовете трябва да бъдат безопасни, удобни за ползване, функционални, ергономични и със съвременен дизайн. Не трябва да променят цвета си от пряка слънчева светлина.

**3.2.Изисквания и условия за изпълнението на доставката и монтажа** **на мебелите**

Изпълнителят на обществената поръчка има задължението да доставя всички заявени му в конкретна заявка артикули, както и да извърши монтаж, на артикулите, за които е необходимо, така че същите да бъдат годни и безопасни за експлоатация.

След монтажа помещенията трябва да бъдат почистени от опаковки, инструменти и отпадъци.

Артикулите трябва да се доставят в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение.

Участникът трябва да декларира в техническото предложение, че обзавеждането, което предлага ще отговаря на следните изисквания на възложителя:

1. Обзавеждането да бъде ново, удобно за работа, ергономично, безопасно, функционално за ползване, лесно за обслужване и почистване.

2. Повърхностите да бъдат гладки, чисти, без драскотини и вдлъбнатини.

Артикулите следва да отговарят на изискванията на българските и европейските стандарти и норми, както и на изискванията на Възложителя.

Документите, удостоверяващи изискванията на стандартите и нормите се представят при доставка на артикулите.

Предложените единични цени трябва да включват стойността на артикулите, доставката, монтажа, транспорт до крайния получател, гаранционно поддържане и да включват всички неупоменати, но необходими разходи.

Участниците задължително трябва да предложат артикули с технически характеристики, които напълно да отговарят на изискванията на Възложителя, описани в настоящата техническа спецификация.

Всички предлагани от участниците мебели, следва да бъдат нови и неупотребявани, произведени от висококачествени материали, осигуряващи нормални и безпроблемна за периода експлоатация за периода на ползването им, както и да отговарят на българските и европейските стандарти за съответния вид мебели (ако има приложими такива).

Участници, чиито технически предложения не отговарят в пълна степен на техническата спецификация, ще бъдат отстранени от участие.

Изпълнението на мебелите следва да отговаря на нормативноустановените изисквания по БДС и EN (ако е приложимо) или еквивалент.

Мебелите следва да са безопасни, удобни за ползване, функционални, ергономични и с добър съвременен дизайн. Да бъдат нивелирани, за да се компенсират неравности по пода и стените на помещенията, в които се монтират. Да се може да се разглобяват и сглобяват, без загуба на качествата им. Мебелите не трябва да променят цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно, да са устойчиви срещу драскане и изгаряне. Всички механизми като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи, пружини и др. да осигуряват многогодишна безпроблемна работа.

**3.3. Изисквания относно качеството на материалите, изработването, доставката и монтажа на мебелите**

Материалът за всички плоскости, освен когато е посочено друго, е ламинирани плочи от дървесни частици (ЛПДЧ) от не по-малко от три слоя, слепени под високо налягане и температура с нискотоксична карбамид-формалдехидна смола, клас Е1, двустранно ламинирани под високо налягане и температура с декоративна хартия, импрегнирана с меламинова смола, притежаващи висока устойчивост на износване, удар, надраскване и топлина. Четиристранно кантирани, освен на местата на свързване, с 2 mm удароустойчив PVC или ABS кант с цвета на меламиновото покритие.

Възможност за нивелиране на всички артикули.

При разкрояването на плоскостите за изработването на мебелите от ЛПДЧ, ако има фладер на плоскостта, последният да бъде по дългия размер на елементите.

Възложителят си запазва правото на избор на цветова гама от каталог на Изпълнителя при запазване на единичните цени, посочени в ценовото предложение за съответната мебел.

**3.4.Изисквания, които Възложителя поставя към материалите, вложени при изработване на обзавеждането.**

Вложените материали да отговарят на следните стандарти в областите на тяхната приложимост или еквивалентни на тях:

**За ПДЧ клас E1:**

• БДС ЕN 312:2010 Плочи от дървесни частици.

• БДС EN 310:1999, БДС EN 311:2005, БДС EN 317:1998, БДС EN 319:2002, БДС EN 321:2004 – Дървесни плочи.

**За установяване на клас Е1 за ПДЧ се декларира съответствие с един от следните стандарти:**

БДС Плочи дървесни. Определяне съдържанието на формалдехид. Метод на екстракция, наречен перфораторен метод или еквивалент

БДС EN ISO 12460-5:2016 Дървесни плочи. Определяне на формалдехидната емисия. Част 5: Метод за екстракция (наречен перфораторен метод) (ISO 12460-5:2015) или еквивалент

European chamber method EN 717-1 или еквивалент

**За ламинирани плочи:**

• БДС EN 14322:2004 и БДС EN 14323:2004 Дървесни плочи. Плочи с меламиново покритие за вътрешна употреба. Определяне характеристиките на плочи с меламиново покритие. Определяне на повърхностните свойства – устойчивост на надраскване, петна, напукване и абразия, устойчивост на промяна на цвета при ксенонова дъга на светлината или еквивалент.

Документите, доказващи удовлетворяване на изискванията на стандарти и норми се представят при доставка на материалите/артикулите преди монтаж.

Предложените единични цени трябва да включват стойността на артикулите, доставката, монтажа, транспорт до крайния получател, гаранционно поддържане и да включват всички крепежни елементи, както и всички неупоменати, но необходими разходи.

След монтажа помещенията трябва да бъдат почистени от опаковки, инструменти и отпадъци.

Артикулите трябва да се доставят в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността им при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение.

Обзавеждането, което предлага ще отговаря на следните изисквания на възложителя:

1. Обзавеждането да бъде ново, удобно за работа, ергономично, безопасно, функционално за ползване, лесно за обслужване и почистване.

2. Повърхностите да бъдат гладки, чисти, без драскотини и вдлъбнатини.

3.Всички корпусни мебели се изработват без видими присъединителни елементи, фурнировани.

4.Байцовете и лакове (при употреба) да бъдат на полиуретанова основа c UV защита 20% гланц и да с износоустойчиви.

5.При изпълнение на обков, да се използват най-висококачествени изделия, съпроводени със съответните сертификати за качество с предвидени: механизми за чекмеджета; изхвърлящи панти за всички врати (ако е приложимо); панти за безпрофилни стъклени врати; централно заключване за чекмеджетата на всички контейнери; изтеглящи лостове за закачалки; конзоли за окачване на компютър към всички работни места.