**ЧАСТ II**

**ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ**

***Образец***

**ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПОДРЕДБАТА ИМ[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ВИД ПРОВЕРКА:** | Страници от офертата (от стр. … до стр. …) |
|  | **Документи за подбор** |  |
|  | “ЕЕДОП” |  |
| **2.** |  |  |
| **3.** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **“Техническо предложение”** |  |
| **2.1.** |  |  |
| **2.2.** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **“Ценово предложение”** |  |
| **3.1.** |  |  |
| **3.2.** |  |  |

[*дата на подписване*] Декларатор: [*подпис*]: [*печат, когато е приложимо*]

***Образец 2***

**До**

**РЕКТОРА**

**НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ**

**„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От |  | | | | | | | ЕИК/БУЛСТАТ | | |  |
|  | *(наименование на участника)* | | | | | | |  | | |  |
| със седалище | |  | | и адрес на управление | | | | | |  | | |
| представлявано от | |  | | | | | в качеството на | | |  | |
|  | | *(имена на представляващия)* | | | | |  | | | *(длъжност или друго качество)* | |
| тел. |  | | факс | |  | ел.-поща | | |  | | |

Относно: процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на** **флуориметър за измерване на флуоресценция, хемилуминисценция или фосфоресценция и спектри на възбуждане** във Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,**

След като се запознах(ме) с документацията за участие в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: **„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на** **флуориметър за измерване на флуоресценция, хемилуминисценция или фосфоресценция и спектри на възбуждане** във Факултета по химия и фармация и Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008, подписаният, ……………………………… представляващ и управляващ ....................................................................…, заявявам следното:

**1.** Желая да участвам в настоящата обществена поръчка **договаряне без предварително обявление за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на флуориметър за измерване на флуоресценция, хемилуминисценция или фосфоресценция и спектри на възбуждане** и ще осъществя доставката съгласно условията, посочени в документацията за участие и настоящото техническо предложение.

**2.** В случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка се задължаваме при изпълнение на договора:

1. да изпълняваме задълженията си по Договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации, офертата си, както и в съответствие с приложимите към предмета на договора законови и подзаконови нормативни актове;
2. да изпълняваме задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя;
3. да доставим фабрична нова, не рециклирана, неупотребявана АПАРАТУРА, отговаряща на стандартите за машинна безопасност и на нормите за електрическа безопасност
4. да извършим доставката, инсталирането, въвеждането в експлоатация, обучението на служител на Възложителя, за управление на АПАРАТУРАТА **в срок до .............** *срокът се посочва в календарни дни*, считано от датата на сключване на договора с възложителя и не може да е по-дълъг от 90 (деветдесет) дни, считано от дата на сключване на договора.
5. да извършим доставката и инсталирането на АПАРАТУРАТА до указаното място в сградата на Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя АПАРАТУРАТА, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания, и окомплектована с инструкция за експлоатация, както и с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя;
6. да приключим изпълнението на всички дейности, свързани с доставката, инсталирането (монтажа), въвеждането в експлоатация на АПАРАТУРАТА и обучението на служител на Възложителя в договорения срок. За извършената доставка и въвеждане в експлоатация страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол. Възложителят има право да откаже да подпише протокола по настоящата точка до окончателното въвеждане на АПАРАТУРАТА в експлоатация, в степен позволяваща безпрепятствената ѝ употреба;
7. в рамките на гаранционния срок да отстраняваме със свои сили и средства всички несъответствия на АПАРАТУРАТА, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя;
8. във времето на гаранционния срок на АПАРАТУРАТА ще отстраняваме заявените рекламации за възникнали повреди в срок до 20 дни, като времето за реакция ще е не по-дълъг от 7 дни;
9. да подписваме лично или чрез свои упълномощени представители приемо-предавателния протокол за доставка и/или констативните протоколи, както и другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в Договора за възлагане на обществената поръчка. При отказ от наша страна да подпишем протокол, предвиден в договора, приемаме Възложителят да изпрати на Изпълнителя констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя;
10. да доставим АПАРАТУРАТА в опаковката, която да я предпазва от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад;
11. да носим риска от увреждане или погиване на стоката до момента на подписване на приемо-предавателния протокол без забележки от страна на Възложителя;
12. да отговаряме за действията на подизпълнителя като за свои;
13. да сключим договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата ни подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на Договора за възлагане на обществената поръчка. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП.
14. Декларираме, че доставката на АПАРАТУРАТА обхваща всички дейности по реализиране на поръчката – опаковане, товарене, разтоварване, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, мита, пощенски и други съпътстващи инсталирането, въвеждането в експлоатация и привеждане в работно състояние, обучение на специалист, доставка на техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията, както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

**3.** **Нашето конкретното ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на поръчката за Доставката на флуориметър за измерване на флуоресценция, хемилуминисценция или фосфоресценция и спектри на възбуждане е както следва:**

Срок за изпълнение: ……………………

**Марка …… Модел …….**

***ВАЖНО:*** *Характеристиките на параметрите, посочени в таблиците трябва да се попълнят така че комисията да може да приложи методиката за оценка, т.е. посочените параметри трябва да съответстват на Техническата спецификация и на показателя за оценка.*

**ТАБЛИЦИ С ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **МИНИМАЛНИ изисквания КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата - Флуориметър за измерване на флуоресценция, хемилуминисценция или фосфоресценция и спектри на възбуждане** | |
| **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически характеристики:*** | |
| (1) Спектрален обхват на възбуждане: 200-700 nm и детекция на емисията в интервал 250-900 nm; |  |
| (2) Черни-Търнер или еквивалентен монохроматор осигуряващ точност на дължината на вълната не повече от 2 nm; |  |
| (3) Източник: Ксенонова лампа или еквивалентен; |  |
| (4) Детектор: Фотодиоден детектор или еквивалентен осигуряващ: повторяемост на дължината на вълната ≤0.3 nm; Чувствителност: по-добра от 6000:1; Максимална скорост: не по-малка 10000 nm/s; |  |
| (5) Спектрални процепи: в интервала 1-20 nm – безстъпково или поне с 5 стъпки; |  |
| (6) Захранване 210-240 V; |  |
| (7) Софтуер и прилежаща към него подходяща компютърна конфигурация; |  |
| ***Минимални необходими принадлежности:*** | |
| (1)Отражателна приставка (сфера) за снемане на спектри на отражение на твърди и течни проби със спектрален обхват 250-800 nm; |  |
| (2) Държач (приставка) за твърди проби (прахове, филми, хартия); |  |
| (3) Кювета за анализ на твърди проби (при използване на държача); |  |
| (4) Приставка (Peltier) за контролиране на температурата в интервала 5-100°С с точност най-малко 1°С; |  |
| (5) Възможност за измерване на времена на живот на възбудени състояния чрез определяне на времето на затихване на емисията; |  |
| (6) Система за измерване под различен ъгъл (0-360°); |  |
| (7) Система за бързо смесване даваща възможност за проследяване на реакционна кинетика (Stopped flow) с време на смесване <8 ms; |  |
| (8) Комплект кювети за флуоресцентна спектоскопия: 10х10 мм - кварцови; |  |
| (9) Инсталация и обучение за работа с оборудването и софтуера на минимум 1 специалист посочен от Възложителя. |  |
| (10) Гаранционен срок – минимум 24 месеца |  |

**ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ПАРАМЕТРИ КЪМ АПАРАТУРАТА ЗА ФЛУОРИМЕТЪР, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОЦЕНКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ на Флуориметър за измерване на флуоресценция, хемилуминисценция или фосфоресценция и спектри на възбуждане** | | | |
| № | | **ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подлежащи на оценка** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА**  **(с посочена страница от официален документ, доказващ предложението)** |
| ***Технически изисквания*** | | | |
| **Т1** | | Разделителна способност |  |
| **Т2** | | Време на живот |  |
| **Т3** | | Тип на сферата |  |
| **Т4** | | Тип на приставките за твърди проби |  |
| **Т5** | | Тип на приставката за бързо смесване |  |
| **Т6** | | Приставка (Peltier) за контролиране на температурата в интервала 5-100°С |  |
| ***Функционални изисквания*** | | | |
| **Ф1** | | Полязиратори за определяне на анизотропия |  |
| **Ф2** | | Проточна микро флуоресцентна кювета |  |
| ***Гаранционни изисквания*** | | | |
| Г1 | Срок на гаранционното обслужване,  **ГО** | |  |

**6.** Прилагаме документи (технически спецификации, брошури, проспекти, каталози и др.), удостоверяващи декларираните параметри на предлаганата апаратура.

**7.** Предложението за изпълнение, съдържащо „Таблицата за съответствие“ и брошурите/ проспектите с техническите параметри на предлаганата апаратура представям/е и в електронен вид на електронен носител.

Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_

Представляващ/упълномощено лице

(име и фамилия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис

(печат)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Образец 3***

**До**

**РЕКТОРА НА**

**СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От |  | | | | | | | ЕИК/БУЛСТАТ | | |  |
|  | *(наименование на участника)* | | | | | | |  | | |  |
| със седалище | |  | | и адрес на управление | | |  | | | | |
| представлявано от | |  | | | | | в качеството на | | |  | |
|  | | *(трите имена на представляващия)* | | | | |  | | | *(длъжност или друго качество)* | |
| тел. |  | | факс | |  | ел.-поща | | |  | | |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,**

Представяме Ви нашето ценово предложение по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на** **флуориметър за измерване на флуоресценция, хемилуминисценция или фосфоресценция и спектри на възбуждане във Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008**.

**Марка …… Модел …………………………………………**

*(изписва се марката и модела на апаратурата)*

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на поканата за участие, и при следните ценови условия:

**Обща цена за изпълнение: ................................ *(словом)* лв. без включен ДДС и ................................ *(словом)* с включен ДДС.**

В цената за изпълнение на поръчката влизат всички такси, мита, транспортни разходи и всички други разходи необходими за извършване на доставка и инсталиране на конкретната апаратура.

**Съгласни сме с предложената схема на плащанията, а именно:**

Възложителят заплаща цената на доставката срещу издадена фактура и подписан двустранен приемо-предавателен протокол чрез банков превод по сметка на изпълнителя.

Сроковете за плащане са в съответствие със следната схема:

- Авансово – 30 % /тридесет процента/ от договорената цена до 10 работни дни след представени и заведени в отдел „Секретариат и деловодство“ на Възложителя данъчна фактура, ведно с придружително писмо;

- Окончателно плащане в размер на 70 % /седемдесет процента/ от договорената цена в срок до 30 дни след получаване от Възложителя на представените от изпълнителя коректно попълнени документи, посочени в договора - двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение на поръчката, както и оригинална данъчна фактура, ведно с придружително писмо, заведени в отдел „Секретариат и деловодство“ на Възложителя.

Плащанията се извършват по банков път на посочената банкова сметка.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 4 % от цената на договора без ДДС.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Законен представител/упълномощено лице  (*име и фамилия*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис  (*печат*) |

***Образец***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

*за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*

Долуподписаният/ната ......................................................................................................, с ЕГН ..............................................., притежаващ/а лична карта № .................................., издадена на ...................................... от ............................................. в качеството ми на ........................................................ на ..............................................................................................

*(посочете длъжността) (посочете фирмата на Участника)*

Участник в обществена поръчка договаряне без предварително обявление с предмет **„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на** **флуориметър за измерване на флуоресценция, хемилуминисценция или фосфоресценция и спектри на възбуждане във Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008**.

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

**1.** Съгласен/а съм за целите и за срока на горепосочената обществена поръчка, както и в срока на договора, в случай че представляваният от мен Участник ........................................................................... бъде определен за Изпълнител, Възложителят – Ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, да събира, съхранява и обработва предоставените от мен лични данни, а именно: име, презиме и фамилия, ЕГН, дата и място на раждане, постоянен/настоящ адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

***2.*** Запознат/а съм с:

* целта и средствата на обработка на личните ми данни;
* доброволния характер на предоставянето на данните;
* правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
* правото на ограничаване на обработването на личните ми данни;
* правото да се направи възражение срещу обработването на личните ми данни;
* правото на преносимост на личните ми данни;
* правото за подаване на сигнал, оплакване или жалба.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Декларатор (име и фамилия) | |
| Длъжност | |  |
| Подпис | |  |

1. *Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

   *В таблиците се добавят толкова редове, колкото са необходими.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Ценово предложение, се представя в отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. [↑](#footnote-ref-2)