*оБРАЗЕЦ 1*

**ДО**

**РЕКТОРА**

**НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ**

**„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ**

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника състояща се от клъстерна система и допълващо оборудване“, във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върховни постижения с финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.**

от: ..........................................................................................................................................

*(наименование на участника)*

Адрес за кореспонденция: гр............................. ул. ............................................, №. …

тел.: ........ / ............. факс: ......./ .............; e-mail: …………………….

Единен идентификационен код: ............................,

Представлявано от ......................................................................................................

(*посочва се лицето/та по регистрация и длъжност)*

Упълномощен представител за тази процедура …………………………………..,

*(ако е предвидено)*

с приложено пълномощно № ………., дата ……….

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР**,

Във връзка с обявена от Вас открита процедура за обществена поръчка с **предмет “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника състояща се от клъстерна система и допълващо оборудване“, във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“** **по проект BG05M2OP001-1.001-0008, „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върховни постижения**, с настоящото заявяваме желанието си да участваме в откритата процедура.

**Представяме следните документи:**

1. Заявление за участие (оригинал, изготвен по образец № 1).
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) *(на електронен носител, когато е приложимо).*
3. Документи за доказване на предприетите мерки за *надеждност (когато е приложимо);*
4. Документ (договор) за създаване на обединение, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, заверено от участника копие (*когато е приложимо*);
5. Доказателства за поетите от подизпълнител задължения *(когато е приложимо);*
6. Техническо предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на конкретната поръчката - по образец № ….;
7. Ценово предложение – по образец ….№.
8. Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Законен представител/упълномощено лице (*име и фамилия*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис и печат) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*оБРАЗЕЦ 2*

**До**

**РЕКТОРА**

**НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ**

**„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |
|  | *(наименование на участника)* |  |  |
| със седалище |  | и адрес на управление |  |
| представлявано от |  | в качеството на |  |
|  | *(имена на представляващия)* |  | *(длъжност или друго качество)* |
| данни по документ за самоличност |  |
|  | *(вид и номер на документ за самоличност, дата, орган и място на издаването)* |
| тел. |  | факс |  | ел.-поща |  |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника състояща се от клъстерна система и допълващо оборудване“**, във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“** **по проект BG05M2OP001-1.001-0008, „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върховни постижения с финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.** подписаният(те), …………………………………….. представляващ(и) и управляващ(и) ....................................................................…, заявявам(е) следното:**1.** Желая(ем) да участвам(е) в настоящата обществена поръчка и ще осъществя(им) доставката съгласно условията, посочени в документацията за участие и настоящото техническо предложение. **2.** В случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка се задължаваме при изпълнение на договора:1. да изпълняваме задълженията си по Договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации, офертата си, както и в съответствие с приложимите към предмета на договора законови и подзаконови нормативни актове;
2. да изпълняваме задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя;
3. да доставим АПАРАТУРАТА, отговаряща на стандартите за машинна безопасност и на нормите за електрическа безопасност;
4. да доставим нова, неупотребявана АПАРАТУРА, за чиито компоненти да не е обявено спиране от производство минимум 6 месеца след датата на подаване на офертата;
5. да извършим доставката, монтажа, въвеждането в експлоатация, обучението на посочени от Възложителя лица, за работа с АПАРАТУРАТА на място при Възложителя в срок до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на завеждане на подписания договор в деловодната система на Възложителя;
6. да извършим доставката и монтажа на АПАРАТУРАТА до указаното място в сградата на Факултета по Химия и Фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, съответно ще прехвърлим собствеността и предадем на Възложителя АПАРАТУРАТА, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания, и окомплектована с документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя;
7. да приключим изпълнението на всички дейности, свързани с доставката, монтажа, въвеждането в експлоатация на АПАРАТУРАТА и обучението на служители на Възложителя в договорения срок. За извършената доставка и въвеждане в експлоатация страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол. Възложителят има право да откаже да подпише протокола по настоящата точка до окончателното въвеждане на АПАРАТУРАТА в експлоатация, в степен позволяваща безпрепятствената ѝ употреба;
8. в рамките на гаранционния срок да отстраняваме със свои сили и средства всички несъответствия на АПАРАТУРАТА, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя;
9. във времето на гаранционния срок на АПАРАТУРАТА да отстраняваме заявените рекламации за възникнали повреди в срок до 30 (тридесет) дни, като времето за реакция следва да не бъде по-дълъг от 5 дни;
10. да подписваме лично или чрез свои упълномощени представители приемо-предавателния протокол за доставка и/или констативните протоколи, както и другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в Договора за възлагане на обществената поръчка. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя;
11. да доставим АПАРАТУРАТА в опаковка, която да я предпазва от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад;
12. да носим риска от увреждане или погиване на стоката до момента на подписване на приемо-предавателния протокол без забележки от страна на Възложителя;
13. да отговаряме за действията на подизпълнителя като за свои;
14. да сключим договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата ни подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на Договора за възлагане на обществената поръчка. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП;
15. Доставката на АПАРАТУРАТА обхваща всички дейности по реализиране на поръчката – опаковане, товарене, разтоварване, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, мита, пощенски и други съпътстващи инсталирането, въвеждането в експлоатация и привеждане в работно състояние, обучение на специалист, доставка на техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията, както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя;
16. След доставка и монтаж апаратурата ще премине през приемен тест демонстриращ правилната ù работа.

Нашето конкретно ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на поръчката **за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника състояща се от клъстерна система и допълващо оборудване“** е както следва**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА****включващо задължително**подробно описание на апаратурата, което включва: брой, марка, модел, технически характеристики, други по преценка на участника. |
| **Клъстерна система (изградена от отделни изчислителни възли):** |
| **CPU****(Централeн процесор)*** Минимум 2560 (две хиляди петстотин и шестдесет) общ брой точки на процесорите в SPEC CPU2017 Floating Point Rate Results - Baseline (средна стойност на оферираните процесори) на www.spec.org
* Базова тактова честота на всеки процесор не по-малко от 2.6 GHz
* поддръжка на avx-512 инструкции (за нуждите на специализирания софтуер)
* Минимум два процесора във всеки изчислителен възел
* Минимум два изчислителни възела с четири процесора
* Всички процесори в изчислителните възли трябва да бъдат еднакви с дата на въвеждане в продажба не по-рано от 01.07.2017 г.
 |  |
| **RAM памет****(Памет с произволен достъп)*** Минимум 12 GB памет на всяко физическо процесорно ядро осъществена с равни по големина блокове памет във всички изчислителни възли
* Минимална честота 2666 MHz
* ЕСС тип памет за сървъри
* Оптимална популация на паметта за най-добра производителност (NUMA balanced) постигната чрез еднакво запълване на всички канали за памет
 |  |
| **Дисково пространство*** Минимум 126 TB общо използваемо HDD дисково пространство
* Минимум 2 (два) твърди диска във всеки изчислителен възел, от които: 1 (един) твърд диск с обем 1(един) TB за инсталиране на операционна система и минимум 1 (един) твърд диск (HDD) за съхранение на данни, но не повече от 4 (четири) броя HDD за данни във всеки изчислителен възел
* Всички дискове да бъдат сървърен (Enterprise) клас, 256 MB memory cash SATA или SAS, минимум 7200 RPM, с възможност за гореща замяна, с индикация за активност и грешка в предната част на шасито.
 |  |
| **Свързаност*** Минимум 2 (два) х 1Gbit и 2 (два) х InfiniBand 56 Gb/s към всеки възел в клъстера
* Комутатори и кабели необходими за обезпечаване свързаността на възлите в клъстера посредством 1/10 Gbit и 56 Gb/s InfiniBand
 |  |
| **GPU****(Графичен процесор)*** Обща производителност от минимум 112 TFLOPS SINGLE-PRECISION по спецификация на производител с CUDA и Tensor ядра; GPU boost функционалност
* Пикова широчина на честотната лента на паметта на всяка карта 900 GB/s
* Всяка карта да има възможност за откриване и коригиране на грешки в паметта (ECC)
* Интерфейс PCIe 3.0 х 16
* Минимум 16 GB HBM2 памет за всяка карта
* Две графични карти в изчислителен възел
 |  |
| **Допълнителни изисквания*** Възможност да разширяване на HDD дисковото пространство на клъстерната система с още минимум 36 ТB
* Възможност за монтаж в клъстерната система на минимум 8 (осем) бр. hot swap NVMe диска
* Всеки възел в клъстера да разполага с минимум два слота за дисково пространство със собствено захранване
* Възможност за разширение на общата GPU производителност с минимум още 112 TFLOPS.Всяка нова карта трябва да поддържа изискванията от секция **GPU** и да може да бъде интегрирана към възлите с инсталирани карти
* Клъстерната система трябва да e подсигурена с модул за отдалечен достъп с Enterprise функционалност с подсигурен самостоятелен порт за връзка
* Клъстерната система трябва да е подходяща за монтиране в сървърния шкаф
* Клъстерната система да е обезпечена с резервираност на захранванията
* Клъстерната система трябва да е окомплектовани с всички нужни модули и аксесоари, така че да е готова за експлоатация веднага след монтажа
* Гаранционен срок минимум 24 (двадесет и четири) месеца с включено сервизиране на място
* Всички възли в клъстерната система трябва да бъдат съвместими с операционна система RHEL7 (или по-висока версия) или еквивалентна Linux дистрибуция
* Всички възли в клъстерната система да са обезпечени с дънна платка и шаси подходящи за монтиране на компонентите изброени по-горе в таблицата
* За всеки отделен компонент на клъстерната система следва да бъде посочен производител и страна на произход. Не се допуска оферирането на артикули, за които не е посочен производител
* Хардуерните компоненти на клъстерната система трябва да са подбрани така, че на тях да могат да бъдат инсталирани последните версии на следните софтуерни пакети: Gaussian, CPMD, VASP, CP2K, GROMACS, AMBER, Turbomole, Molcas, Molpro, ORCA, LC-DALTON, LAMMPS, Quantum Espresso, MOPAC, GAMESS, както и библиотеките и компилаторите нужни за работата на програмите
 |  |
| **Обобщено описание на всеки тип изчислителни възли,** включващо:брой изчислителни възли от всеки тип с описани модел, марка, количества на шаси, дънна платка, процесори, памет, дискове, графични карти (ако има такива) и други допълнителни компоненти |  |
| **Допълващо оборудване към клъстерната система:** |
| **Управляващ сървър*** Максимален размер 2U
* Минимум 1 (един) процесор с 10 ядра, минимална номинална честота 2.2 GHz, Cache 13.75 MB L3 и поддръжка на avx-512 инструкции (за нуждите на специализирания софтуер) с дата на въвеждане в продажба не по-рано от 01.07.2017 г.
* Минимум 128 GB оперативна RAM памет
* RAID контролер с минимум 1 GB памет
* HDD дисково пространство от сървърен (Enterprise) клас, 256 MB memory cash, с обем минимум 24 TB след RAID 10
* Възможност за добавяне в шасито на минимум още 6 (шест) диска 3.5‘‘ и 2.5‘‘
* Свързаност - минимум 2 х 1 Gbit и 2 х InfiniBand 56 Gb/s порта
* Дънна платка и шаси позволяваща монтирането на изброените компоненти и функционалности
* Монитор с минимален диагонал на екрана 22”, мишка и клавиатура
* Хардуерните компоненти на клъстерната система трябва да са подбрани така, че на тях да могат да бъдат инсталирани последните версии на следните софтуерни пакети: Gaussian, CPMD, VASP, CP2K, GROMACS, AMBER, Turbomole, Molcas, Molpro, ORCA, LC-DALTON, LAMMPS, Quantum Espresso, MOPAC, GAMESS, както и библиотеките и компилаторите нужни за работата на програмите
 |  |
| **NAS****(Мрежово прикачено хранилище)*** Минимум 10 Gbit свързаност. Да се подсигури връзка към клъстерната система и управляващия сървър
* Твърди дискове (HDD) с минимум 64 TB използваемо дисково пространство
* Устройството трябва да е съвместимо с операционна система RHEL7 (или по-висока версия) или еквивалентна Linux дистрибуция
* Поддръжка на RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, Single и JBOD
* Поддръжка на SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, and AFP, 256-bit encryption, snapshots
* Подходящо за монтаж в сървърен шкаф
 |  |
| **Сървърен шкаф*** Максимален размер 42U
* Подходящ за монтаж на оборудването
* Перфорирани предни и задни врати
 |  |
| **UPS****(Непрекъсваемо токозахранване)*** Минимум 3 (2 за клъстерната система и 1 за управляващия сървър) непрекъсваеми токозахранващи източника обезпечаващи работата на всички устройства в продължение на минимум 10 (десет ) минути
* Устройството да разполага с модул за управление и line-in функционалност
 |  |
| **Допълнителни изисквания*** Гаранционен срок минимум 24 (двадесет и четири) месеца с включено сервизиране на място
* За всеки отделен компонент на допълващото оборудване следва да бъде посочен производител и страна на произход. Не се допуска оферирането на артикули, за които не е посочен производител
 |  |

|  |
| --- |
| ***Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите*** |
| **показател** | **Параметър** | **Предложение на участника** |
| **ГАРАНЦИЯ** |
| **О2** | Срок на гаранционното обслужване\* |  |
| **ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ** |
| **О3** | Време за реакция при възникнал хардуерен проблем  |  |
| **ПАРАМЕТРИ НА КЛЪСТЕРНАТА СИСТЕМА и ДОПЪЛВАЩОТО ОБОРУДВАНЕ** |  | Спазени всички минимални технически изисквания |  |
| **О4\_1** | Допълнителни двупроцесорни изчислителни възли (без GPU карти) с характеристики съответстващи на обобщеното описание на изчислителните възли от минималните технически изисквания |  |
| **О4\_2** | GPUкарти от същия вид като предложената в рамките на минималните технически изисквания |  |
| **О4\_3** | UPS(Непрекъсваемо токозахранване) |  |

1. Запознат(и) съм/сме и приемам(е), че срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 90 (деветдесет) дни, считано от подписването на договора и завеждането му в деловодната система на Възложителя.
2. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам(е) при сключване на договора да представя(им) гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 ЗОП.
3. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.\*\*
4. Прилагам документ за упълномощаване на лицето, което не е законният представител на участника *(в случаите, в които е приложимо).*
5. Прилагаме(е) списък на подизпълнителите и частта от поръчката (в процентно изражение), която те ще изпълняват *(в случай че участникът възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката на подизпълнител)*.
6. Прилагаме доказателства за поетите от подизпълнителите / третите лица задължения *(в случай че участникът се е позовал на такива).*
7. Прилагаме документи (технически спецификации, брошури, проспекти и др.), удостоверяващи декларираните параметри на предлаганата апаратура.
8. Предложението за изпълнение, съдържащо „Таблицата за съответствие“ и брошурите/ проспектите с техническите параметри на предлаганото оборудване представям/е и в електронен вид на електронен носител.

*ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)**1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника (в случаите, в които е приложимо);**2. Списък на подизпълнителите и частта от поръчката (в процентно изражение), която те ще изпълняват (в случай че участникът възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката на подизпълнител);**3. Доказателства за поетите от подизпълнителите / третите лица задължения (в случай че участникът се е позовал на такива);**5. Друга информация, която участникът счита за необходима за доказване съответствието с изискванията на Възложителя (ако има такава) - ………….. листа.**\* Участникът има право по своя преценка да допълва техническото предложение извън определеното по-горе минимално задължително съдържание.**\*\* Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:**-- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:**Национална агенция по приходите:**Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:* [*www.nap.bg*](http://www.nap.bg)*-- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:**Министерство на околната среда и водите:**1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6000**Интернет адрес:* [*http://www3.moew.government.bg/*](http://www3.moew.government.bg/)*-- Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:**Министерство на труда и социалната политика:**София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001**Интернет адрес:* [*http://www.mlsp.government.bg*](http://www.mlsp.government.bg)*Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”:**София 1000, бул. „Дондуков” № 3,**Телефон: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail:* *secr-idirector@gli.government.bg*Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_Представляващ/упълномощено лице (име и фамилия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпис(печат) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ОБРАЗЕЦ 3

**До**

**РЕКТОРА НА**

**СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |
|  | *(наименование на участника)* |  |  |
| със седалище |  | и адрес на управление |  |
| представлявано от |  | в качеството на |  |
|  | *(трите имена на представляващия)* |  | *(длъжност или друго качество)* |
| данни по документ за самоличност |  |
|  | *(вид и номер на документ за самоличност, дата, орган и място на издаването)* |
| тел. |  | факс |  | ел.-поща |  |

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „**Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника състояща се от клъстерна система и допълващо оборудване“, във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008, „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върховни постижения с финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.**

Цена за доставка, монтаж и обучение за работа с *………………………………………….*

 *(изписва се наименованието на апаратурата)*

съгласно техническото предложение образец № 2 изготвено по технически спецификации е ................................ *(словом)* лв. без включен ДДС и ................................ *(словом)* с включен ДДС.

**Образуване на предлаганата цена:**

Предлаганата крайна цена се посочва в левове без ДДС, като включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката: доставка, монтаж, пускане в експлоатация на Апаратурата, обучение на служител на Възложителя, мита, такси, наемане на подизпълнители и експерти, разходи за командировки, разходи за наемане на офиси и места за настаняване на неговите експерти, също така разходи за външни услуги за изпълнение на предмета на договора и др.

**Съгласни сме с предложената схема на плащанията, а именно:**

Възложителят заплаща цената на доставката срещу издадена фактура и подписан двустранен приемо-предавателен протокол чрез банков превод по сметка на изпълнителя.

Сроковете за плащане са в съответствие със следната схема:

- Авансово – 30 % /тридесет процента/ от договорената цена до 10 работни дни след подписване и завеждане на договора в деловодната система на Възложителя, и представяне на фактура, ведно с придружително писмо, в отдел „Деловодство“ на Възложителя;

- Окончателно плащане в размер на 70 % /седемдесет процента/ от договорената цена в срок до 30 дни след одобряване от възложителя на представените от изпълнителя документи, посочени в договора (двустранно подписан приемо-предавателен протокол за всеки един от трите етапа на изпълнение на поръчката, както и оригинална фактура).

Плащанията се извършват по банков път на посочена от избрания изпълнител банкова сметка.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Информация: Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Законен представител/упълномощено лице (*име и фамилия*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис (*печат*) |

ОБРАЗЕЦ № 4

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

*за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*

Долуподписаният/ната ......................................................................................................, с ЕГН ..............................................., притежаващ/а лична карта № .................................., издадена на ...................................... от ............................................. в качеството ми на ........................................................ на ..............................................................................................

*(посочете длъжността) (посочете фирмата на Участника)*

Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „**Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника състояща се от клъстерна система и допълващо оборудване“, във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008, „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върховни постижения с финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

**1.** Съгласен/а съм за целите и за срока на горепосочената обществена поръчка, както и в срока на договора, в случай че представляваният от мен Участник ........................................................................... бъде определен за Изпълнител, Възложителят – Ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, да събира, съхранява и обработва предоставените от мен лични данни, а именно: име, презиме и фамилия, ЕГН, дата и място на раждане, постоянен/настоящ адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

***2.*** Запознат/а съм с:

* целта и средствата на обработка на личните ми данни;
* доброволния характер на предоставянето на данните;
* правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
* правото на ограничаване на обработването на личните ми данни;
* правото да се направи възражение срещу обработването на личните ми данни;
* правото на преносимост на личните ми данни;
* правото за подаване на сигнал, оплакване или жалба.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Декларатор (име и фамилия)  |
| Длъжност |  |
| Подпис |  |

1. *Ценовото предложение, се представя в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.* [↑](#footnote-ref-1)